**广东天元实业集团股份有限公司**

**招**

**标**

**文**

**件**

**项目名称：广东天元实业集团股份有限公司**

湖北天之元科技有限公司

 浙江天之元物流科技有限公司

## **2024年度黑色母需求项目**

**项目编号：TYA202403036**

**招标文件制定日期：2024年04月10日**

# **第一章 招标项目概述**

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规规定，本次招标项目已具备招标条件，广东天元实业集团股份有限公司**2024年度黑色母需求**项目将以**公开招标**方式进行招标采购。请各方仔细、全面阅读并理解本标书内容及要求，谨慎按标书要求编制相关的投标资料，本着自愿、合作及诚信原则参与本次项目竞标。

1.招标项目名称：**2024年度黑色母需求**项目

2.项目编号：**TYA202403036**

3.项目招标方：广东天元实业集团股份有限公司

4.招标文件获取时间为：**2024年04月10日-2024年05月10日**

5.招标文件获取方式: **招标公告中获取**

6.投标文件接收方式：邮件接收。 截止时间为：**2024年05月10日12:00**前，对于逾期提交的投标文件不予受理。

7.开标时间：**2024年05月11日15:00分（投标人无需到场，需保持手机畅通）**

8.招标联络信息：

招标人：广东天元实业集团股份有限公司

样品接收人：**肖 悦：18100231501（女士）**

业务联系人：**徐心怡：18122825026（女士）**

投标联系人：**罗素玲；13751507085（女士）**

**投诉、监督邮箱：z**xw@gdtengen.comluosuling@gdtengen.com

地 址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号天元股份

# 第二章 投标人须知

**本前附表是对 “投标人须知”的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1 | 需求内容 | **2024年度黑色母需求**详见“采购项目要求” |
| 2 | 招标人 | 合同签约主体：广东天元实业集团股份有限公司  |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：**2024年度黑色母需求**项目编号：**TYA202403036**  |
| 4 | 标包（标段） | 不分标段 |
| 5 | 实施地点 | **总部地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号天元股份** **浙江地址：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平兴线杨庄浜段396号****湖北地址：湖北省黄冈市浠水县散花镇散花跨江合作示范区滨江5路** |
| 6 | 合同周期 | **框架合同【 1 】年** |
| 7 | 质保期要求 | **按招标文件-“采购项目要求”** |
| 8 | 招标方式 | **公开招标** |
| 9 | 招标流程 | 1；按照招标要求发报价单到招标邮箱，2；从中选择价格优势供应商进行送样测试，3；测试合格后再二次议价。4；选择确定最优供应商。 |
| 10 | 投标文件形式/份数 | **正本1份**。注：所有文件资料均应装订牢固，双面打印，页码按照顺序编排，并在每页清晰标注页码，不得漏页，不允许活页装订。 |
| 11 | 标书投递 | **投递方式：投递到以下邮箱**Tender@gdtengen.com 注：1、投递时应备注公司名称、项目名称、项目编号等信息；2、将标书签名版扫描及发报价表电子版发到邮箱。 |
| 12 | 报价单位 | **公斤** |
| 13 | 投标保证金 | 取消（不收取） |
| 14 | 投标截止时间 | 投标截止时间： **2024 年 05月10日 12 时 00 分**（北京时间） |
| 15 | 开标时间/地点 | 开标时间： **2024 年 05 月 11日 15 时 00 分**（北京时间）开标地点：**广东省东莞市清溪镇青滨东路128号天元股份办公楼三楼** |
| 16 | 述标 | 需要 |
| 17 | 评标办法 | 本项目采用：**最低投标价法** |
| 18 | 其他要求 | 1、交付要求：**交付批次要求：☑以实际需求为准****交付日期：☑以实际《采购合同》为准****交付地点：☑以实际《采购合同》为准****包装：☑按招标文件-技术部分要求****标准验收：☑按招标文件-技术部分要求**2、采购付款方式要求：**月结30天**，详见合同条款**支付方式：☑电汇 □承兑汇票 □现金收款 □刷卡收款****支付周期：□合同结算 ☑月度结算 □季度结算 □年度结算** |
| 19 | 价格浮动 | **严格执行中标价格，** |
| 20 | 备注 | 1.招标人保留将原有标段或标的根据实际进行分拆并分别确定中标人的权利。2.我司始终秉承廉洁诚信观念，各投标人应当仔细阅读并理解投标人须知中“廉洁要求”规定，严禁擅自接触我司生产部门/质量部门人员。 |
| 21 | 注意事项 | 1；现合作供应商参加招标，可直接发盖章报价单到招标邮箱。2；外围参加招标供应商请发营业执照，供应商基本概况表等资料，3；所有参加招标企业；不收取标书费，保证金等招标费用。 |

#

# 第三章 采购项目要求

### 一、采购内容及相关要求

本项目为**2024年度黑色母需求**采购。

1. 项目规模：本次招标共计1个合同包，总年采购预估量为100T，项目清单如下：（按使用基地分开报价）

**注：具体采购金额以实际业务发生量为准。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料品名规格** | **单位** | **报价（含税）** | **送货地址** | **年用量** |
| 1 | 黑色母 | **Kg** |  | 东莞清溪 | 56T |
| 2 | 黑色母 | **Kg** |  | 湖北浠水 | 22T |
| 3 | 黑色母 | **Kg** |  | 浙江嘉兴 | 22T |
| 说明；不能有恶劣气味，炭黑含量必须符合我司要求（≥40%）；本次招标要求供应商黑色母均为全新料不能有晶点、析出物，不能添加碳酸钙等填充料。合作期间供应商每次来料均需提供来料检测证明，我司不定期抽样送检。如后续合作中检验发现严重质量问题，供应商需赔偿我方全部损失，并且默认合作期内已送色母均为质量不合格品，另需对我司进行价差补偿，相关外发检测费用由不合格供应商承担。 |
| 验收标准；用于吹膜快递袋三层共挤吹膜，添加比例不能超过总占比0.5%，（需要小批量测试） |

**地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号天元股份，**

**湖北省黄冈市浠水县散花镇散花跨江合作示范区滨江5路**

**浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平兴线杨庄浜段396号，**

（二）采购服务期限：**1年，考核通过可续签一年。**

（三）拟中标供应商数量：**1家。**

（四）超过单项单价做无效标处理。

（五）报价规定：投标人以 元**/kg** 作为报价单位，该投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于接印、校样、印刷、材料、包装、配送费、税费等，以及为完成本项目所可能发生的全部费用。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

### 二、服务规范

1.投标人需提供接印、校样、印刷、送货、出具发票等一条龙服务。

2.严格按照样品进行生产，除非要求或者同意修改，否则不得产品质量进行任何形式的修改。

3.投标人需提供增值税专用发票（税率13%），合同履行期间如遇税率变动，合同不含税金额不变，双方根据新税率签订补充协议。

### 三、验收标准

质量按招标人的要求以及国家、行业和地方标准进行验收，如国家有新标准出台，则应符合国家所颁发的最新版本的质量和技术要求。投标人不得因新标准的实施要求价格调整。具体验收标准如下：

**1.包装要求：中标方根据邀标方要求进行包装，包装费用由投标方承担**

**2.来料验货：针对中标方每批来料，招标方抽查10%进行验货，按照合同约定数量签收。**

**3.数量计算：以实际送货数量为准**

**4.外观要求：外包装要清洁、干净、无脏污及破包等现象。内包装产品无掺杂质，要确保按照双方封存确认的样品颜色、质量标准一致；**

**5.质量要求：不能有恶劣气味，炭黑含量必须符合我司要求（≥40%）；本次招标要求供应商黑色母均为全新料。合作期间供应商每次来料均需提供来料检测证明，我司不定期抽样送检。如后续合作中检验发现严重质量问题，供应商需赔偿我方全部损失，并且默认合作期内已送色母均为质量不合格品，另需对我司进行价差补偿，相关外发检测费用由不合格供应商承担。**

**6.技术参数明细：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **材料类别：黑色母**  | **参考标准：QB/T1648-92** | **AQL：Cri：0.01 Maj：1.0 Min:2.5**  |
| 色母粒 | **检查项目** | **检 查 内 容（合格品）** | **检验工具** | **试验方法** | **检查水平** | **判定结果** |
| **Cri** | **Maj** | **Min** |
| 物理性能要求 | 项目 | 黑色母 | / | / | / | / | / | / |
| 供方提供TDS | GB/T451.2 | S-2 |  | √ |  |
| 炭黑含量 | ≥40% | 供方提供TDS | / | S-2 |  | √ |  |
| 其它组分 | / | 供方提供TDS | / | S-2 |  | √ |  |
| 密度（23℃） | ≤1.2g/cm3 | 密度仪 | GB/T1033 | S-2 |  | √ |  |
| 水分※ | ≤0.2% | 水分仪 | QB/T1648 | S-2 |  | √ |  |
| PE含量※ | ≤17% （全新PE料） | 马弗炉 | GB/T 9345.1 | S-2 |  | √ |  |
| 颗粒度 | ≥30个/g | 电子秤 | / | S-2 |  | √ |  |
| 颜色浓度 | 吹膜工序后通过目视和测试透光率来检测浓度（相对性比较），无晶点 | 目测/光电雾度仪 | GB/T2410 | S-2 |  | √ |  |
| 分散性 | 吹膜工序目视颜色均匀程度；38达因笔测试电晕效果不可有明显褪色,制袋工序检测是否易于口不良 | 目测/达因笔 | / | S-2 |  | √ |  |
| 检验报告 | 每批提供出厂产品性能检验报告，备检验小样品 | 验证 | / | S-2 | **√** |  |  |
| 每年提供产品型式检验报告（产品和环保要求） | 验证 | / | S-2 | **√** |  |  |
| 储存期限 | 送货日期不得超过生产日期后2个月 | 目测\验证 | / | G-I |  |  | √ |
| 保质期限≥12个月以上 | 目测\验证 | / | G-I |  |  | √ |
| 产品外观要求 | 颗粒大小均匀（Φ2~3mm），不允许有超过2粒的连粒，二粒连粒料许可量不大于0.2% | 目视/天平秤 | QB/T1648 | G-I |  |  | √ |
| 颜色满足订单要求，色泽均匀与标样对比无色差，同批颜色一致 | 目视 | QB/T1648 | G-I |  |  | √ |
| 不允许含有任何包括纸张、木块、沙子等非塑胶粒子杂质 | 目视 | / | G-I |  |  | √ |
| 感官指标:不得有异味、异嗅、异物 | 鼻嗅 | / | G-I |  |  | √ |
| 包装要求 | 标识要求 | 标识清晰，易于识别和追溯，有出厂基本合格证明 | 目视 | GB/T191 | G-I |  |  | √ |
| 标识清晰，有订单号、规格、名称、米数\重量等 | 目视 | GB/T 191 | G-I |  |  | √ |
| 注明生产日期、供商名称、批次号等基本产品信息 | 目视 | GB/T 191 | G-I |  |  | √ |
| 包装数量应精准 | 电子称 |  | G-I | **√** |  |  |
| 尾数箱单独标识，易于点数和识别 | 目视 | / | G-I |  |  | √ |
| 外包装要求 | 外层包装防护得当，没有被污染、变形和破损 | 目视 | / | G-I |  |  | √ |
| 内包装要求 | 产品包装整齐，统一，不会散乱受潮现象 | 目视 | / | G-I |  |  | √ |
| 环保要求 | ①满足重金属及特定物质限量要求 | 验证 | GB/T16606.3 | 每年 |  | √ |  |
| ②供方需按时提供有效期1年的ROHS、REACH等型式检验报告 | 验证 | 包装指令 | 每年 |  | √ |  |
| ③供方定期提供第三方型式检验报告，变更材质需得到许可 | 验证 | / | 每年 |  | √ |  |

### 四、供货时间、地点

### **根据招标人要求的到货时间（按订单配送时间或等通知送货）、到货地点进行配送。如有冲突，以实际《采购合同》为准。**

### 五、质量问题退换

如遇产品及质量问题，联系供应商后24小时内响应，影响生产的需按合同要求重新配送要数。

### 六、合同签约及付款方式（见具体合同 ）

第四章 投标文件要求

投标文件应包括但不限于下列内容：

（1）资格证明（营业执照复印件、供应商概况表[附件1]、生产现场图片、厂房照片、加盖公章）

（2）报价清单（加盖公章，联系人，联系电话等)

**附件1： 《原辅料供应商基本情况表》**

**（原辅料供应商引入前填写）**

**申明：**

1. 本表旨在了解供方信息，按照供应商选择标准进行供应商的开发、选择。

2. 本公司对企业提供的信息承担保密责任，这些信息不会被用于本公司供应商选择以外的其它商业目的。

3. 填表企业明确了解并同意接受本公司或由本公司安排的现场考察、验厂。

4. 填表企业对所填内容的真实性负责。

5.**以下所有要求填写的信息不能为空，如果贵公司认为不适用，可以填写不“不适用”或“无”。**

|  |
| --- |
| **一、组织状况** |
| 供应商全称（不可缩写）： |
| 注册地址（到门牌号）： |
| 生产厂址（到门牌号）： |
| 企业网址（官网）： |
| 成立时间： 年 月 日（须＞2年） | 注册资本： 万元； 实缴资本 万元（须＞100万）；预付的实缴资金要达1000万。 |
| 员工状况 | 总数： 人；其中管理：　　人；技术（熟练机长）：　　　人；质检：　　　人 |
| 企业性质 | **□国有企业； □外资企业（未上市）； □私营/民营企业（未上市）；** **□国内上市企业 □国外上市企业 □其他（备注说明）：** |
| 企业类型 | **□ A源头生产制造商：**具有自有或租赁的厂房，车间，设备及工人，自己生产产品.**□ B中间贸易商：**没有工厂和车间，从其他生产型企业采购产品，卖给客户赚差价。 |
| 法人代表： | 职务： |
| 工作电话: 工作E-Mail: 工作微信： |
| 企业负责人： | 职务： |
| 工作电话: 工作E-Mail: 工作微信： |
| 业务联系人： | 职务： |
| 工作电话: 工作E-Mail: 工作微信： |
| 品质负责人： | 职务： |
| 工作电话: 工作E-Mail: 工作微信： |
| 开户名称： | 开户银行： |
| 银行账号： | 企业信用等级： |
| 营业执照号： | 税务登记证号： |
| 纳税类型： **□**  一般纳税人 **□**  小规模纳税人 |
| 发票类型： **□**  增值税专用发票 **□**  非增值税专用发票 税率：  |
| 是否具有进出口权： **□**  有-附证明文函 **□**  无 |
| **二、企业生产情况** |
| 主要生产产品：  |
| 为我司提供产品： |
| 年销售额（万人民币）： |
| 厂房面积： 库房面积： 办公面积： |
| 月产能力： （26\*8h/天） ； 提供给我司的有效产能： |
| 生产前置期： （天）； 接单→出货： （天）； 运输时间： (天) |
| 新品开发： **□**  能自行设计开发新产品　 **□** 只能开发简单产品 **□**  没有自行开发能力 |
| 主要材料源 | 材料名称 | 供应商名称 | 备注 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| **三、主要客户情况** |
| 主要客户 | 客户名称 | 占贵司订单比例% |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| **四、主要生产、检验设备情况（行数不够可自行增加）** |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 制造商名称 | 数量 | 购入日期 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| **五、品质管理状况** |
| 品管主管部门： | 样品、样件生产周期： 天 |
| 品质组织架构： （提交附件，加盖公章） |
| 检验文件： **□** 齐全　　 **□** 有一部分　　 **□**  没有（提交附件，加盖公章） |
| 产品认证：（提交附件，加盖公章） |
| **六、基本资质信息（复印件盖章作为附件）** |
| **□** 公司介绍 **□** 营业执照复印件 **□** 税务登记证复印件 **□**  业务联系人授权书 |
| **□** 组织机构代码证 **□**  企业组织架构图 **□**  银行开户证明 |
| **□** 产品QC工程图 **□**  产品生产许可证 **□**  产品工艺流程图 |
| **□** ISO9001证书复印件 **□** ISO14001证书复印件 **□**  FSC认证  **□**  环保认证  |
| **七、合作方面问题回答** |
| 1.有无外发生产的现象？对我司需求如有外发能否先取得我司书面同意？随时安排我司人员现场监查？ |
| 答： |
| 2.贵司是否有专人跟踪我司产品质量，并有完整记录？（请写出跟进人员姓名和电话） |
| 答： 姓名： 工作电话： 工作微信号： |
| 3.每次做我司新产品时能否提供一份《产品规格书》？ |
| 答： |
| 4.否有对社会责任进行管理？ |
| 答： |
| 5.是否可以对我司人员提供现场产品知识培训？ |
| 答： |
| 八、**附件目录：** |
| 附1： |
| 附2： |
| 附N： |
| 说明：①此表将上传供应商系统档案及作为合同审批的附件。②填表人承诺以上信息及全部附件全部为真实，本公司法人代表对内容的真实性负责。如有修改，请第一时间联系采购人员重新提交。 |

填表人签字（如非业务联络人或法人，需另附授权书）：

企业盖章（公章）：

填表日期： 年 月 日